**KFA2 prezentuje karty graficzne z serii GeForce RTX 40. GeForce RTX 4090, 4080 16 GB i 4080 12 GB Serious Gaming**

**Oparte na nowej, niezwykle wydajnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace, karty GeForce RTX 40 oferują graczom i twórcom ogromny skok w zakresie wydajności, grafiki opartej na sztucznej inteligencji i wielu innych możliwościach. Ten krok milowy w technologii GPU jest bramą do niespotykanej jak dotąd jakości w grach, funkcji sztucznej inteligencji i efektywności przy tworzeniu treści - karty GeForce RTX 40 wprowadzają technologię w nową erę!**

Oparte na nowej, niezwykle wydajnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace, karty GeForce RTX 40 oferują graczom i twórcom ogromny skok w zakresie wydajności, grafiki opartej na sztucznej inteligencji i wielu innych możliwościach. Ten krok milowy w technologii GPU jest bramą do niespotykanej jak dotąd jakości w grach, funkcji sztucznej inteligencji i efektywności przy tworzeniu treści - karty GeForce RTX 40 wprowadzają technologię w nową erę!





**GeForce RTX 4090 Serious Gaming**



GeForce RTX 4090 Serious Gaming to flagowy model rodziny GeForce RTX 40 z 16384 rdzeniami CUDA, 18+4 fazową konstrukcją zasilania i całkowicie nowym 16-pinowym złączem PCIe Gen5, które obsługuje do 600 W mocy wejściowej za pomocą pojedynczego kabla. Karta podwaja wydajność i zwiększa efektywność chłodzenia względem poprzednika, a pod względem estetycznym może się pochwalić podświetleniem LED ARGB (5V), które pozwala użytkownikom na personalizację efektów i wyrażenie siebie za pomocą sprzętu.



Zaprojektowany z myślą o tych, którzy nie godzą się na kompromisy i oczekują najwyższej wydajności, GeForce RTX 4090 Serious Gaming osiąga do 2580 MHz w trybie boost, zachowując jednocześnie wyjątkową efektywność chłodzenia. Wszystko dzięki systemowi chłodzenia SG EXTREME, opracowanemu przez zespół RDT&E, który został wyposażony w rurki cieplne 4\*8 mm + 4\*6 mm, dużą podstawę chłodzącą z komorą parową, a także nowo zaprojektowane wentylatory WINGS 2.0 i 1-Clip Booster 2.0, co czyni go najlepszym wyborem dla zapalonych graczy i entuzjastów overclockingu.



**Wyjątkowy system chłodzenia SG EXTREME**



Przetestowany przez wewnętrzny zespół RDT&E za pomocą symulacji aerodynamicznych, nowy wentylator WINGS 2.0 mierzy 20 mm wysokości, co pozwoliło zwiększyć ogólną wydajność wciągania powietrza i rozpraszania ciepła przez kartę graficzną. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa maksymalny przepływ powietrza i ciśnienie powietrza, odpowiednio o 25% i 15%, ale i o 50% zmniejsza blokadę powietrza. WINGS 2.0 otrzymał również podwójne łożysko kulkowe, więc jego oczekiwana żywotność wzrosła o 67%, co potwierdzają wewnętrzne testy. Oprócz ulepszonego wentylatora WINGS 2.0, w Serious Gaming zmian doczekał się także 1-Clip Booster 2.0, a to za sprawą większego wentylatora (102 mm) i podświetlenia ARGB.



Stworzony z myślą o potrzebach najbardziej wymagających graczy i entuzjastów komputerów PC, GeForce RTX 4090 Serious Gaming posiada w zestawie adapter PCIe 16-pin do 4x PCIe 8-pin oraz całkowicie nowy, ekskluzywny dla serii SG, wspornik ARGB Dark Obelisk.


**GeForce RTX 4080 16GB Serious Gaming**



GeForce RTX 4080 16 GB Serious Gaming bazuje na tej samej konstrukcji co GeForce RTX 4090 Serious Gaming, z zupełnie nowym efektem LED ARGB (5V) z możliwością personalizacji oraz efektywnym coolerem SG EXTREME, obejmującym potrójne wentylatory WINGS 2.0 o średnicy 102 mm, ulepszoną konstrukcję z 3,5-slotowym coolerem z ciepłowodami 4\*8 mm i 5\*6 mm, a także charakterystycznym 102 mm wentylatorem 1-Clip Booster 2.0.



GeForce RTX 4080 16 GB Serious Gaming otrzymał całkowicie nowe 16-pinowe złącze PCIe Gen5 i doczekał się uprawnionej konstrukcji fazy sekcji zasilania (16+3 faz), która zapewnia graczom i entuzjastom komputerów PC dodatkowy zapas mocy do podkręcania i pozwala zwiększyć potencjał najnowszej karty graficznej.




**GeForce RTX 4080 12GB Serious Gaming**



W porównaniu z pozostałymi dwoma modelami, GeForce RTX 4080 12 GB Serious Gaming stawia na mniej zaawansowaną konstrukcję, wyposażoną w dwa wentylatory WINGS 2.0 92 mm i jeden 102 mm, a także 3-slotowy cooler z ciepłowodem 8\*6 mm. Dzięki zastosowaniu najnowszego systemu chłodzenia SG EXTREME, karta jest jednak stworzona do maksymalnej efektywności i sprosta nawet najbardziej wymagającym graficznie tytułom.

GeForce RTX 4080 12 GB Serious Gaming została wyposażona w zupełnie nowe 16-pinowe złącze PCIe Gen5 i ulepszoną konstrukcję sekcji zasilania (11+2 faz), zapewniającą dodatkowy zapas mocy podczas podkręcania.



**Informacje o firmie**

Założona w Hongkongu w 1994 roku, pierwotnie znana jako Galaxytech, od lat dostarcza najbardziej innowacyjny sprzęt komputerowy na stale rozwijający się rynek globalny. Dzięki zespołowi utalentowanych projektantów oraz kooperacji z najbardziej zaawansowanymi producentami, KFA2 ugruntowało swoją pozycję producenta wysokiej jakości sprzętu komputerowego i rozpoczęło długoterminową współpracę z firmą NVIDIA w 1999 roku. Obecnie KFA2 produkuje jedne z najlepszych kart graficznych oraz kontynuuje podnoszenie branżowych standardów.

Facebook: <https://www.facebook.com/KFA2Poland>

Instagram: [https://www.instagram.com/kfa2poland](https://www.instagram.com/kfa2poland/)

Strona internetowa: <https://www.kfa2.com>